**附件:**

“定制火化炉和焚烧炉尾气步梯及平台**”项目报价清单（供应商填写）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材料/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 活动步梯 | 采用1.2mm厚度、75mm\*45mm不锈钢方管焊接、宽0.9m | 米 | 6.5 |  |  | 火化间活动梯 |
| 固定步梯 | 采用3mm厚度、70mm\*70mm槽钢防滑板焊接，宽度0.9m。双侧扶手及栏杆采用1.2mm厚度、30mm\*30mm镀锌方管焊接并刷防锈漆，高度1.1m、垂直杆间距0.11m | 米 | 14.5 |  |  | 火化间固定梯 |
| 检测平台 | 采用1.2mm厚度、75mm\*45mm不锈钢管焊接，单个平台面积为4.5㎡，底面铺设防滑钢板。扶手及栏杆采用1.2mm厚度、30mm\*30mm不锈钢管焊接，折角使用100mm挡角板，高度1.1m、垂直杆间距0.11m、总长度40m | 个 | 6 |  |  | 火化间检测  平台（6个） |
| 步梯 | 采用3mm厚度、70mm\*70mm槽钢防滑板焊接，宽度0.9米，双侧扶手及栏杆采用1.2mm厚度、30mm\*30mm镀锌方管焊接并刷防锈漆，高度1.1m | 米 | 16 |  |  | 遗物焚烧炉  步梯 |
| 检测平台 | 采用1.2mm厚度、75mm\*45mm不锈钢管焊接，单个平台面积为4.5㎡，底面铺设防滑钢板。扶手及栏杆采用1.2mm厚度、30mm\*30mm不锈钢管焊接，折角使用100mm挡角板，高度1.1m、总长度36m | 个 | 3 |  |  | 遗物焚烧炉检测平台（3个） |
| 烟道采样孔 | 在烟道管开孔，孔径80mm，并采用1.2mm厚度、孔径80mm、长度50mm不锈钢管制作，不使用时盖板封闭 | 个 | 9 |  |  | 火化间6个，  焚烧炉3个 |
| 合计 |  | | | | | |

其它响应内容：

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：