**附件: 报价清单**

项目名称：襄阳市殡仪馆定制火化间电动平移门采购

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材料/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 电动平移门①  门洞尺寸为：1800mm\*2730mm | 采用不锈钢门套及不锈钢眉头，材质为304不锈钢1.2mm厚。  电机使用德伦茨套装。采用小体积、大功率的直流无碳刷马达，即使频繁开闭，也可长期无故障运行。采用密码刷卡式及脚感应式控制。  门体材质为镀锌钢板，表面喷涂抗菌涂层，钢板厚度0.8mm，四周铝材包边，内部阻燃纸蜂窝填充，门板整体厚度43mm。  线管采用KBG镀锌线管，电线为诺立信多股2.5铜芯线。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 电动平移门②  门洞尺寸为：2200mm\*2730mm | 套 | 1 |  |  |  |
| **合计** |  | | | | | |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：