附件：

襄阳市殡仪馆火化间卫浴室改造项目清单报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价 |
| 1 | 拆除 | 1、干湿区内外墙地面瓷砖拆除。 2、原有抬高地面拆除。 3、原有水电路拆除。 4、原有吊顶拆除。 5、原有电器，花洒，卫浴设备拆除。 | 项 | 5 |  |
| 2 | 垃圾清运 | 1、所有拆除垃圾的清理运输 | 项 | 1 |  |
| 3 | 隔断 | 1. 小便斗隔断区隔断，304＃0.7不锈钢的材质，玻璃10㎜钢化磨砂。 2. 蹲便器区隔断，304＃0.7不锈钢的材质，玻璃10㎜钢化磨砂。   3、淋浴区隔断，304＃0.7不锈钢的材质，玻璃10㎜钢化磨砂。 | m2 | 13.18 |  |
| 4 | 吊顶 | 1、9MM厚四面封边蜂窝大板。 2、三角龙骨 3m\*28mm\*0.35（长\*宽\*厚） , 三八主骨 3m\*38mmX0.7 （长\*宽\*厚） ，吸顶龙骨 3m\*40mm\*1.0 （长\*宽\*厚）。外镀防锈涂层。  3、配件尺寸配件厚度 三八吊钩 1 ，三角吊件 0.6 ，三八接件、吸顶主骨挂件 0.35 4、铝合金边条。 | m2 | 12.13 |  |
| 5 | 浴室多功能电器 | 1、浴室多功能电器，换风，暖风，光源一体机。双电机，金属加陶瓷一体发热芯片。 2、铝合金电器安装转换框。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 顶面光源 | 柔和高亮度，防眩目LED筒灯，压铸铝散热器，LED点阵式排布，铝材灯体，阻燃PC面环，5W，4000K,3寸，白色 | 套 | 7 |  |
| 7 | 浴室柜 | 1、定制鱼肚白岩板台面，一体防水无缝陶瓷台下盆，双层浴室柜。上层规格900\*480\*150 ，下层规格900\*450\*80 2、台上抽拉冷热水龙头。 3、智能背光方镜，浮法玻璃，触摸开关，规格尺寸900\*600 | 套 | 2 |  |
| 8 | 蹲便 | 1、微晶纳米釉带存水弯蹲便，规格尺寸590\*460\*240 2、水箱：ABS双按键，静音浮筒，过滤防堵，高频大排量，橡胶密封圈，容量4/7升，规格尺寸380\*421\*125 | 套 | 1 |  |
| 9 | 小便斗 | 1. 微晶纳米釉挂墙式感应小便斗，红外感应冲水，瀑布式大面积清洗。   2、外观尺寸280\*340\*690 | 套 | 1 |  |
| 10 | 水电改造 | 1. 国标多股铜芯线4平线一卷。 2、国标多股铜芯线2.5平三卷。 3、国标多股铜芯线1.5平一卷。 4、16PVC线管35根。 5、PPR20冷热30米水管及管件。 6、阻燃PC材质面板，大孔距插孔，5000次拔插，合金触点，蓝白锌电镀件，锡磷青铜防水插座及底盒3个。   7、优质紫铜开关及底盒2个。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 卫生间合金门 | 1、16×35×2.0的铝合金材质，5+12+5的中空玻璃底玻磨砂，单包门套 | 套 | 1 |  |
| 12 | 包下水管 | 1、隔音棉包管静音处理。 2、石棉板外挂墙砖。 | 根 | 1 |  |
| 13 | 防水 | 1、按防水施工要求清理基层，强耐水，抗渗防潮，无拼接缝隙，柔韧抗裂，伸缩不变形，高复原性，涂膜强度高，绿色环保。 2、卫生间回填前上墙500mm回填后统一上墙1800mm。 | M2 | 19.64 |  |
| 14 | 铺贴墙地砖材料 | 1、地面铺贴600\*600全瓷地砖，星河水墨仿古微水泥色。佛山优等品，高密度瓷坯，表里如一。优质釉料，易清洁，柔光精雕工艺。 2、墙面铺贴300\*600墙面瓷砖，卡斯深灰色，佛山优等品，哑光，多重淋釉，进口釉料，防透技术，坯体厚实。 3、325＃水泥，细黄沙。 | M2 | 65.13 |  |
| 15 | 铺贴墙地砖基层处理 | 1、墙面托沙处理，墙固 | M2 | 65.13 |  |
| 16 | 铺贴墙地砖人工 |  | M2 | 65.13 |  |
| 17 | 美缝 | 美缝剂要求，哑光质感，天然云母制作，通过法国''A+''室内环境检测，高分子原料配方，防腐蚀，抗水，抗渗漏，强度高，附着力强。低VOC含量，行标1级耐污，SGS认证，环保易清洁。 | M2 | 65.13 |  |
| 合计总价： | | | | |  |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：