附件：

工程量清单

项目名称：襄阳市殡仪馆祭祀炉阳光棚维修

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 报价 |
| 1 | 6毫米PC阳光板（质量标准为10年风化期） | 1. 阳光板厚度6毫米，天蓝色； 2.阳光板长宽6000mm\*2100mm; 3.安装方式为不锈钢压条扣压；

4.阳光板空芯保温。 | ㎡ | 115 |  |
| 2 | 金属压条及辅材 | 1.2mm厚304不锈钢板钻孔扣压； 2.不锈钢燕尾丝固定； 3.995透明结构胶填缝防水。 | ㎡ | 115 |  |
| 3 | 人工费 | 高空作业自行做好安全防护措施 | ㎡ | 115 |  |
| 4 | 脚手架 | 自行勘察搭设 | ㎡ | 115 |  |
| 5 | 拆除原有螺丝及压条板材 | 1.拆除原有耐力板及金属压条； 2.拆卸燕尾丝并对丝孔做防锈处理。 | ㎡ | 115 |  |
| 本报价包含税费、建筑垃圾清运费等全部费用合计： |  |

单位名称（公章）：

联系人及电话：

地址：