附件：

**工程量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 300万白光全彩枪：内置MIC，环向拾音高保真抗干扰4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡；摄像机支架：摄像机收纳支架加长款；硬盘：4TB,监控硬盘，5900RPM。 | 台 | 2 |
| 2 | 交换机 | 支持IEEE 802.3af/at/bt协议 防雷型 过温保护  1个100M RJ45共享端口+8个100M RJ45 POE端口；7-8端口支持bt协议，bt协议端口（PoE++)最大PoE输出功率为60W，支持向下级受电交换机供电60W；无需拨码，自动定档传输250米； PoE Watchdog AI功能，检测前端PoE摄像机及PD，自动侦测，自动重启。背板带宽:1.8 Gbps；MAC地址表：1K；  电源输入接口：110-240V AC，50/60Hz ，整机功率120W。 | 台 | 1 |
| 3 | 超五类网线 | UTP-5e国标无氧铜黑皮室内外工程专用网线 | m | 200 |
| 4 | 配电箱 | 定制 | 台 | 1 |
| 5 | 避雷器 | 定制 | 根 | 1 |
| 6 | 光缆终端盒 |  | 个 | 2 |
| 7 | 收发器 |  | 台 | 3 |
| 8 | 光缆 |  | m | 200 |
| 9 | 单芯电源线 | 2\*1.0 | m | 150 |
| 10 | 光纤连接 |  | 端口 | 4 |
| 11 | 拆除路面 |  | m2 | 50 |
| 12 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 25 |
| 13 | 回填方 |  | m3 | 20 |