附件：

|  |
| --- |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  第 1 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除生活区原有墙面油漆2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 145.8 |
| 2 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除生活区水泥地面增加排水管2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 0.13 |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除生活区内石膏板吊顶2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 32.88 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 2 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 4 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.拆除屋顶防水层2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 8.24 |
| 5 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除生活区木门窗2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 樘 | 8 |
| 6 | 011605001001 | 拆除地面块料 | 1.拆除生活区室外过道地面面层及砂浆结合层2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 39.44 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 3 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.生活区室内墙面2.满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍3.乳胶漆两遍4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 77.21 |
| 8 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.生活区室外墙面2.满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍3.防水乳胶漆两遍4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 18.31 |
| 9 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.洗澡间及卫生间外墙面2.真石漆外墙面3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 24.7 |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.厨房、洗澡间及卫生间内墙面2.材质：600\*600优等品全瓷面砖3.美缝剂美缝4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 71.66 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 11 | 010501001002 | 垫层 | 1.新增排水管路面恢复2.20mm厚C30混凝土3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 0.13 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 4 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 12 | 011102003001 | 室内陶瓷地砖 | 1.生活区室内地面2.材质：800\*800优等品全瓷地砖3.美缝剂美缝4.20厚水泥砂浆结合层5.素水泥浆结合层一遍6.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 32.88 |
| 13 | 011102003002 | 室外陶瓷地砖 | 1.生活区走廊地面2.材质：800\*800优等品全瓷地砖3.美缝剂美缝4.20厚水泥砂浆结合层5.素水泥浆结合层一遍6.45厚C20细石混凝土防水层7.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 12.33 |
| 14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.生活区室外露天地面2.材质：50mm芝麻灰花岗岩3.20厚水泥砂浆结合层4.素水泥浆结合层一遍5.45厚C20细石混凝土防水层6.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 39.44 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |
| 本页小计 |
|  |
|  |  |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 5 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.生活区房间内天棚600\*600铝扣板面层2.材质：600\*600铝扣板面层3.轻钢龙骨吊顶基层4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 32.88 |
| 16 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.生活区室外走廊、卫生间、洗澡间天棚2.满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍3.乳胶漆两遍4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 20.62 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水 |  |  |  |
| 17 | 010505002001 | 屋面封堵板 | 1.洗澡间及卫生间屋面2.屋面后浇C20封堵板3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 0.13 |
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.洗澡间、卫生间屋面卷材防水2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 8.29 |
| 19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.厨房、洗澡间、卫生间墙面涂膜防水2.墙面防水高1.8m，2mm厚防水涂料3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 52.54 |
| 本页小计 |
|  |  |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 6 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.厨房、洗澡间、卫生间地面涂膜防水2.地面2mm厚防水涂料3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 18.37 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 21 | 010801001001 | 木质门 | 1.生活区厨房及宿舍成品木门2.材质：实木3.含门锁、门把手、合页等配套各种五金配件安装4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 6.6 |
| 22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.生活区厨房及宿舍断桥铝合金窗2.玻璃类型：中空玻璃玻璃厚度（mm）5+6A+53.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 7.2 |
| 23 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.生活区洗澡间及卫生间钛镁合金平开门2.双层磨砂钢化玻璃3.含门锁、门把手、合页等配套各种五金配件安装4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 2.86 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 7 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 24 | 010810001002 | 窗帘 | 1.宿舍装饰窗帘布2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 4.32 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 25 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.厨房宿舍区新建隔墙2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块B06 A3.53.墙体类型:轻质墙4.砂浆强度等级:M7.55.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 0.36 |
| 26 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.更换地沟盖板2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 7.7 |
| 27 | 01B001 | 厨房石材台面整体橱柜 | 1.厨房整体橱柜2.天然石英石橱柜台面3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 4.2 |
| 28 | 031004004001 | 洗菜盆 | 1.厨房洗菜盆2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 组 | 1 |
| 29 | 011501003001 | 浴室柜 | 1.附墙浴室柜2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 1.5 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 本页小计 |
|  |  |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 8 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 30 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.墙面开孔2.规格：200mm，150mm3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 个 | 6 |
| 31 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌圆形检查井2.规格:直径800mm，井深1200mm3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚混凝土垫层4.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm宽混凝土砖5.勾缝、抹面要求:内壁粉刷6.盖板材质、规格:球墨铸铁圆形井盖7.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 座 | 3 |
| 32 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ160的波纹管2.铺设深度:管底埋深为500mm3.管顶覆土300mm4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 24 |
| 33 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1.2m3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 7.91 |
| 34 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土回填2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 5.92 |
| 本页小计 |
|  |  |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：装饰工程 |  | 第 9 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 35 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方2.项目内包含外运，费用综合考虑3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 1.99 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 36 | 011701003001 | 装饰简易内脚手架内墙柱面 | 1.装饰简易内脚手架 | m2 | 199.52 |
| 37 | 011701003002 | 装饰简易内脚手架天棚面 | 1.装饰简易内脚手架天棚面 | m2 | 53.5 |
| 38 | 011707007001 | 已完工程保护 | 1.地面已完工程保护 | m2 | 84.65 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |
|  |  | 电气系统 |  |  |  |
| 39 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2.规格:箱内元器件满足现场需求3.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 40 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:集成扣板灯2.规格:300\*6003.类型:吸顶安装 | 套 | 8 |
| 41 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯2.类型:吸顶式安装 | 套 | 2 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：安装工程 |  | 第 10 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 42 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关2.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 7 |
| 43 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关2.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 2 |
| 44 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关2.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 1 |
| 45 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关2.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 | 2 |
| 46 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 20 |
| 47 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座2.安装方式:底边距地1.8m暗装 | 个 | 4 |
| 48 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管2.材质:刚性阻燃管3.规格:PC204.配置形式:暗敷 | m | 230 |
| 49 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线2.配线形式:穿照明线3.规格:BV-1.54.配线部位:线管内敷设 | m | 500 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：安装工程 |  | 第 11 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 50 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线2.配线形式:穿照明线3.规格:BV-2.54.配线部位:线管内敷设 | m | 300 |
| 51 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线2.配线形式:穿动力线3.规格:BV-4.04.配线部位:线管内敷设 | m | 400 |
| 52 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线2.配线形式:穿动力线3.规格:BV-6.04.配线部位:线管内敷设 | m | 190 |
| 53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 46 |
| 54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |
| 55 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:自来水3.材质、规格:PP-R给水管 DN254.连接形式:热熔5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒试验 | m | 20 |
| 本页小计 |
|  |  |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：安装工程 |  | 第 12 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 56 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:自来水3.材质、规格:PP-R给水管 DN204.连接形式:热熔5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒试验 | m | 10 |
| 57 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De504.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 10 |
| 58 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De754.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 5 |
| 59 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De1104.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 10 |
| 本页小计 |
| **襄阳市殡仪馆羊祜山公墓门楼接待室南区改造项目工程量清单** |
| 工程名称：安装工程 |  | 第 13 页 共 13 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 60 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De1604.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 20 |
| 61 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器2.规格、类型:连体水箱3.组装形式:成套4.附件名称、数量:含洁具全部成套配件安装 | 组 | 2 |
| 62 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器2.组装形式:成套3.附件名称、数量:含洁具全部成套配件安装 | 套 | 1 |
| 63 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏2.材质:不锈钢3.型号、规格:DN100 | 个 | 2 |
| 64 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.安装部位：洗澡间、厨房2.即热式电热水器3.容量80L | 台 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页小计 |