**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 襄阳市殡仪馆火化间门前两侧和接待厅  门前西侧无障碍通道安装栏杆项目（二次）工程量清单 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 304不锈钢大刀片立柱 | 大刀片50mm\*50mm\*1.2mm厚，大刀片立柱高度1700mm/根，产地广东 | 根 | 32 |
| 2 | 铝合金扶手 | 40mm\*80mm铝合金木纹小叶紫檀色，产地广东 | 米 | 28 |
| 3 | 304不锈钢管穿栏杆 | 18mm不锈钢管1.2mm厚，产地广东 | 米 | 112 |
| 4 | C25混凝土预埋立柱 | C25混凝土立柱50mm\*50mm\*深40mm/根 | 根 | 32 |
| 5 | 人工挖坑 | 切割原地面混凝土路面，绿化移栽、回位，坑位50mm\*50mm\*深40mm/个 | 个 | 32 |
| 6 | 人工安装费 | 含辅材 | 米 | 28 |
| 7 | 清理卫生、土方外运 | 土方外运10KM | 项 | 1 |