**附件：**

|  |
| --- |
| 襄阳市殡仪馆火化间门前两侧和接待厅门前西侧无障碍通道安装栏杆项目（二次）工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 304不锈钢大刀片立柱 | 大刀片50mm\*50mm\*1.2mm厚，大刀片立柱高度1700mm/根，产地广东 | 根 | 32 |
| 2 | 铝合金扶手 | 40mm\*80mm铝合金木纹小叶紫檀色，产地广东 | 米 | 28 |
| 3 | 304不锈钢管穿栏杆 | 18mm不锈钢管1.2mm厚，产地广东 | 米 | 112 |
| 4 | C25混凝土预埋立柱 | C25混凝土立柱50mm\*50mm\*深40mm/根 | 根 | 32 |
| 5 | 人工挖坑 | 切割原地面混凝土路面，绿化移栽、回位，坑位50mm\*50mm\*深40mm/个 | 个 | 32 |
| 6 | 人工安装费 | 含辅材 | 米 | 28 |
| 7 | 清理卫生、土方外运 | 土方外运10KM | 项 | 1 |