附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 | | | | | | |
| 工程名称：襄阳市殡仪馆羊祜山公墓电力改造项目 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 报价  （元） |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |
| 1 | 030410001  001 | 电杆组立 | 1.新增3根水泥杆（2 根 Φ 19 0× 10 米，1 根 Φ230× 10  米承重杆）埋设；  2.现有2根现有水泥杆加固拉 线（GJ-50 镀锌钢绞线（破断 拉力 27kN），GJ-70（终端拉 线））；  3.混凝土底盘（600×600× 10 0mm），卡盘（1200×200× 10 0mm），地锚（M16× 1500mm  圆钢）。 | 根 | 3 |  |
| 2 | 030408001  001 | 电力电缆 | 1.水泥杆间的水平钢丝承力索 架设，及YJLV22-4× 70mm² 电 缆敷设（钢丝： GJ-50 承力索 ,卡箍（不锈钢，带橡胶垫） 。 | m | 220 |  |
| 3 | 030404017  001 | 配电箱 | 1.新增配电箱挂设固定。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计总报价（元）： | | | | | |  |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：