**襄阳市殡仪馆火化间屋顶防水维修工程项目**

**（二次）询价公告**

为解决我馆火化间屋顶漏水问题，现对襄阳市殡仪馆火化间屋顶防水维修工程项目进行询价确定施工方，欢迎符合条件的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

**项目名称：**襄阳市殡仪馆火化间屋顶防水维修工程

**项目位置：**襄阳市殡仪馆

**项目预算：**人民币肆万捌仟贰佰贰拾叁元捌角叁分（¥48223.83）

**项目工程量：**具体工程量见附件

**工期要求：**10天

**承包方资质：**有效的工商营业执照、有承包项目的经营范围

**结算支付：**项目完工后以第三方最终审计的费用支付

**现场勘测：**自行勘测

**报价方式及时间地点：**

1. 时间：2020年7月15日起至2020年7月17日止（上午8:00时~11:30时、下午14:00时~16:00时）。
2. 现场报价、邮寄报价或电子邮件报价：请将企业法人营业执照副本复印件和报价文件（加盖公章并密封）在襄阳市殡仪馆办公楼一楼办公室报名（地址：湖北省襄阳市高新区团山大道183号）联系人：胡主任  电话：0710-3810768，邮箱：965425737@qq.com。

请有意参与的企业在截止时间前提交响应材料及报价文件，逾期送达的或不符合规定的询价响应文件将被拒绝。我馆将综合考虑并响应我馆条件，以报价最低的为本次施工方。

 襄阳市殡仪馆

2020年7月14日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 平面块料拆除 | 拆除现有预制混凝土块料隔热层，材料二次利用 | m2 | 400 |
| 2 | 防水层拆除 | 拆除SBS防水卷材 | m2 | 506.39 |
| 3 | 余方弃置 | 拆除的SBS防水卷材废料 | m3 | 3.04 |
| 4 | 屋面卷材防水 | (上人屋面)屋面卷材防水1、3mm厚改性沥青防水卷材，遇墙上翻不少于400mm，地漏、管道周围刷2.0mm厚聚氨酯防水涂料附加层，上翻不少于300mm，水平面不少于250mm | m2 | 506.39 |
| 5 | 屋面刚性层 | 预制混凝土块料保温隔热层，利用现有拆除材料 | m2 | 400 |

附件： 工程量清单