附件：

**工程量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面花岗岩。 | m2 | 94.82 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、混凝土垫层C25，60mm厚；2、地面铺设火烧板600\*600\*20。 | m2 | 94.82 |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、地面铺设火烧板600\*600\*20。 | m2 | 256.54 |
| 4 | 010501001002 | 垫层 | 水泥砂浆路面：1、Ｃ25混凝土垫层2、提升厚度10cm。 | m3 | 3.24 |
| 5 | 040204006001 | 检查井升降 | 提升井10cm。 | 座 | 2 |
| 6 | 040204006002 | 检查井升降 | 更换重型球墨铸铁井盖。 | 座 | 1 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 人工装车，汽车外运砼破块五公里 | m3 | 9.48 |
| 8 | 011615001001 | 开孔 | 打80孔：纪念堂门前6个，卫生间3个，大厅门口12个。 | 个 | 21 |