**附件：**

**报价单**

项目名称：襄阳市殡仪馆墅灵堂开水器和直饮机采购

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税总金额 |
| 开水器 | 水胆容量：60L  功率：6000W  电源：380V～50Hz  供水量：开水60L/H；  外形尺寸：1450\*415\*430mm  出水龙头：一开一温  过滤级数：PP棉+颗粒碳活性炭+压缩活性炭  适用人口：50—80人 | 6 | 台 |  |  |
| 直饮机 | 额定总净水量：6000L  功率：2200W  电源：220V～50Hz  净水流量：2.8L/Min；  外形尺寸：148\*298\*443mm  出水龙头：一开一温  过滤级数：PP棉+颗粒碳活性炭+压缩活性炭 | 6 | 台 |  |  |
| 备注：  1、满足询价公告中具体要求。  2、本报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。  3、本项目为交钥匙采购，中标方须在合同约定时间内完成安装工作，并保证采购方的正常使用。 | | | | | |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：