**附件：**

**报 价 函**

项目名称：襄阳市殡仪馆车库电动卷帘门项目采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所需及参数 | 质量要求 | 数量 | 单价 | 报价合计 |
| 1.1 烤漆全铝合金电动卷帘门尺寸：3160mm\*3410mm（以现场实际尺寸为准）；  1.2 采用咖啡色烤漆铝合金，双层中空波纹门片宽度10cm（内置7道加强筋提升稳定性），道槽厚度1.2mm；  1.3 一线品牌电机纯铜芯，输入功率370W；最大提升力：600Kg；输入电压：220V/50Hz；扭矩：412N.m，提升高度6米；质保2年；  1.4 电动卷帘门，自动遥控升降。 | 材质、厚度、表面处理、组装精度符合国家有关标准。 | 11扇 |  |  |

售后要求：质保1年。 其他服务：此项目为“交钥匙”项目，包含运输、安装、垃圾清运等所有费用。

单位名称（公章）：

联系人及电话：

地址：